**Serial Shell使用指南**

1、将serial.lib加入链接。

2、添加设备信息。Dpf2在aw\_device.h中，dpf5在dev\_reg.c中。

#include <drivers/serial/uart.h>

DEVICE\_TABLE\_RS232, //In Device\_drivers[]

3、